**莆田开放大学考场监控设施询价采购**

**一、项目概况**

1、项目地点：莆田开放大学

2、项目内容：莆田开放大学考场监控设施

3、采购方式：询价采购

1. **资格标准及提供材料**

凡有能力提供所述项目的供应商，具有法人资格的报价人，报价时需同时提交以下资质证明文件：

1.报价人的营业执照副本复印件（应具备本次项目的经营范围）；

2.法定代表人身份证复印件（正反面的复印件）；

3.加盖公章报价文件。

**三、报价须知**

1、公告时间：2023年11月2日 至 2023年11月10日

2、报价截止时间：2023年11月10日10：00

3、本项目预算限额：15350元，超过预算限额的为无效报价，符合要求的最低报价方为成交供应商。

联系人：黄老师 1303083336

**四、技术规格参数：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **数量** |
| 1 | 400万高清半球 | 像素：400万  镜头：2.8-12mm  供电方式：DC12V/POE  采集芯片尺寸：  性能指标; 无线标准:IEEE802.11b;802.11g;802.11n、频率范围:2.4GHz~2.4835GHz、信道带宽:支持20/40MHz、安全:64/128-bit WEP;WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK;WPS、传输距离:50米(无遮挡无干扰;因环境而异) | 2台 |
| 2 | 200万高清摄像头 | 像素：200万  镜头：2.8-12mm  供电方式：DC12V/POE  采集芯片尺寸：  性能指标; 无线标准:IEEE802.11b;802.11g;802.11n、频率范围:2.4GHz~2.4835GHz、信道带宽:支持20/40MHz、安全:64/128-bit WEP;WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK;WPS、传输距离:50米(无遮挡无干扰;因环境而异) | 6台 |
| 2 | NVR | 32路硬盘录像主机（4盘位） | 1台 |
| 3 | 硬盘 | 6T监控硬盘 | 2块 |
| 5 | 网络线 | 超五类网线 | 300米 |
| 6 | 路由器 | 无线路由器 | 1台 |
| 7 | 安装调试费用 | 摄像头安装固定位置，网络线连接接通互联网，包含安装时用到的辅材； | 1项 |

**五、安装以及调试要求：**

1.投标人所投的监控产品须是同一个品牌，且为品牌厂家的常规产品，不接受定制产品。

2.售后服务及保修承诺要求：保修期3年，从验收合格之日起开始计算。如厂家的保质期大于3年，以厂家的保质期为准。非人为因素损坏产品和产品使用正常的情况下产生质量问题由中标人免费维修。售后响应时间：不超过24小时。

3.投标人报价除包含设备清单内的货物，还要包含可能的设备运输、安装、调试、培训、配电、电缆安装等附带服务以及安装及调试过程中对其他现场或设备造成损坏，由中标人承担一切费用。本项目为交钥匙工程，中标价即为最终合同总价，采购人不再增加任何费用。